Ausschreibungstext für Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040


Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040



Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040

für Top Therm LCP´s CW 3311.130/230/260/530/560



Wasseranschlusskit oben/unten:

Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache

Kühlwasseranschluss der LCP´s an eine feste bauseitige

Verrohrung realisiert.

Mittels der flexiblen Verschlauchung können maßliche

Abweichungen ausgeglichen und gleichzeitig eine

Entkopplung der LCPs  von der Verrohrung erreicht

werden.



Aufgrund der Schlauchlänge von 1,8m kann der

Mediumanschluss alternativ von unten (Doppelboden)

oder von oben in das LCP realisiert werden.



Wasseranschlusskit oben/unten, Verpackungseinheit

bestehend aus:

#,,Zwei Carboflexschläuchen (Vorlauf/Rücklauf),

beständig gegen Wasser und Frostschutzmittel

Einlage aus Stahldrahtspirale und Kupferlitze

#,,Innendurchmesser: DN 32

#,,Länge: 1800mm

#,,Betriebsdruck 16bar bei 30°C

#,,Temperaturbereich -20°C bis +80°C

#,,Anschlusseite zum LCP:

G 1 ½# Überwurfmutter, flachdichtend, SW 46

#,,Anschlusseite zur bauseitigen Verrohrung:

G 1 1/4# Überwurfmutter, flachdichtend, SW 46

Durch zwei lösbare Halbschalen kann die Länge des

Schlauches auf der Baustelle reduziert werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040   SK 3311040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
