Ausschreibungstext für Outdoor-Kompaktgehäuse


Outdoor-Kompaktgehäuse



Gehäusesystem zur Außenaufstellung bestehend aus

Grundgehäuse, Regendach und Sockel. Zweitüriges

Grundgehäuse aus 2 mm Stahlblech, Aluminium-Zink

beschichtet, aus einem Stück ge-kantet und

geschweißt. Türen mit eingeschäumter PU-Dichtung,

3-Punkt-Stangenverschluss, Ergo-form-S-Griff und

Sicherheitsschließung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder nach DIN 18254, mit innen

liegendem 130° Scharnier und Türfeststeller 110°. Mit

3 mm Montageplatten, BxH 661 x 1058 mm und 366 x 1058

mm. Dach, 60 mm hoch, mit seitlichen Kiemenprägungen

zur Belüftung. Innen-ausbau mit individuellen

Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm Raster an

integriertem, umlaufenden Montagerahmen mit

DIN-Lochreihen. Verschraubte Flanschplatten, BxT 500

x 113 mm und 303 x 113 mm, im Gehäuseboden. Sockel

100 mm hoch.



Tür und Montagerahmen



Material

Gehäuse: Stahlblech, Aluminium-Zink beschichtet

Montageplatte: Stahlblech

Regendach und Sockel: Aluminium AIMg3



Oberfläche

Gehäuse: pulverbeschichtet in RAL 7035

Montageplatte: verzinkt

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018



Abmessungen Gehäuse:

BHT 1100 x 1100 x 320 mm

Höhe Regendach: 60 mm

Höhe Sockel: 100 mm



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91



Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Kompaktgehäuse CS 9772.110 oder

gleichwertig



Klimatisierung

Klimatisierung mit einem Dachaufbau-Wärmetauscher und

passendem Regendach in 111 mm Höhe mit umlaufenden

Kiemenprägungen. Der Wärmetauscher hat eine spez.

Wärmeleistung von 15 W/K, eine

Bemessungsbetriebsspannung von 48 V DC und arbeitet

in einem Temperaturbereich von 33°C bis + 65°C.



Material/Oberfläche

Gehäuse: Aluminium lackier



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Kompaktgehäuse   CS 9772110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
