Ausschreibungstext für Aktiver Lüftereinsatz für Lüftungsdom in FR(i) und TS


Aktiver Lüftereinsatz für Lüftungsdom in FR(i) und TS







Der Lüftereinsatz kann zusätzlich zu den serienmäßig

enthaltenen Lüftern mit dem Lüftererweiterungssatz

ergänzt werden.



Abmessungen (B x T): 600 x 800/900/1000/1200 mm

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert,

Struktur-Einbrennlack, RAL 7035

Ausführung: Lüfterausbrüche: 6; Anzahl der Lüfter: 2

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz;

Nennleistung: 15/14 W bei

50/60 Hz Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h bei

50/60 Hz;

Temperaturbereich: -10 °C bis + 55 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Aktiver Lüftereinsatz für Lüftungsdom in FR(i) und TS   FR 2102490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
