Ausschreibungstext für CMC III CAN-Bus Unit Access


CMC III CAN-Bus Unit Access



Die Unit beinhaltet einen Infrarot-Zugangs-Sensor,

eine Schnittstelle für ein CMC III Lesesystem und

eine Schnittstelle für einen Griff.

Der Infrarot-Zugangs-Sensor meldet ob die

Schranktür offen oder geschlossen ist. Mit einem

Lesesystem können Codes zur Türfreigabe eingegeben

werden. Mit einem angebundenen elektrischen Griff

kann die Tür freigeben und der Türgriff überwacht

werden.

Technische Daten:

Arbeitweise: optisch

Sender: Infrarot Diode

Empfänger: Infrarot-Empfänger

Schnittstellen: 1 CMC III Lesegerät

Schnittstellen RJ12: 1 Griff

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III CAN-Bus Unit Access   DK 7030200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
