Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene


Power System Modul Stromschiene



Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und

dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch

eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht

das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale

Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze

Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte

Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden.

Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Länderausführungen verfügbar, z.

B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 1,20m Schiene können vier Steckdosenmodule

eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen

insgesamt 24 Steckplätze verfügbar.



Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerüstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden. Die Einspeisung erfolgt über

eine 5polige Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik.

Ein vorkonfektioniertes

3m-Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist

verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrüstbar.



Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene

Der redundante Stromkreis 2 ist komplett

potenzialgetrennt von Stromkreis 1

Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann

gewählt werden, ob der Stromkreis 1 oder der

redundante

Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll.

Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb

nachgerüstet werden

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat.



Optionaler 3 phasiger Überspannungsschutz:

Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein

Überspannungsschutz

verfügbar. Der Überspannungsschutz kann optional

mitbestellt oder auch

nachgerüstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für

die

Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert.





Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene   DK 7856010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
