Ausschreibungstext für 482,6 mm (19") Geräteboden für Festeinbau zur Direktver-


482,6 mm (19") Geräteboden für Festeinbau zur Direktver-

chraubung ohne Einbausatz 500 mm tief





Geräteboden, Festeinbau zum Direktausbau Für die

schnelle Integration eines Gerätebodens, zur Aufnahme

der verschiedensten Einbaukomponenten. Eine Kombination

mit Teleskopschienen ist nicht möglich. Der Geräteboden

wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm

19"-Montagerahmen befestigt.

Belastbarkeit: 30 kg, statisch

Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412

482,6 mm (19") Ebenenabstand: 495 (Premiumzubehör: Direkt passend für

Schränke im Lieferzustand)

Stahlblech, lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") Geräteboden für Festeinbau zur Direktver-   TE 7000620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
