Ausschreibungstext für Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium


Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium



Abmessung BHT (mm): 800 x 1600 x 600

Doppelwandiges modulares Gehäusesystem zur Außenauf-

stellung, aus Aluminium, komplett montiertes Gehäuse,

bestehend aus den Einzelmodulen Grundgehäuse,

Transportsockel, Regendach und aufgedoppelte Seiten-

wände. Verstärkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite,

Höhe und Tiefe, zur Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten

Grundgehäuse mit Tür, 3-Punkt

Verriegelung durch Ergoform-Griff, mit 130°-Schar-

nieren und Gasdruckfeder. Sicherheitsschließung mit Profilzylinder, 40

mm, nach DIN 18254. Tür und Rück-

wand aufgedoppelt nach innen. Rückwand von innen

verschraubt. Boden geschlossen mit 4 Flanschplatten

zur Kabeleinführung. Um 25 mm aufgedoppelte Seiten-

wände decken die Scharniere der Türen komplett ab,

keine Ansatzpunkte für Hebelwerkzeug.

Dach: Höhe 75 mm mit allseitigem Überstand 25 mm,

Rundumlaufende Lüftungsschlitze.

Sockel: Transportsockel 100 mm, Die abnehmbaren

Sockelblenden vorne und hinten lassen sich nur mit

speziellen Werkzeug entfernen.

Abmessung:

Grundgehäuse BHT (mm): 800 x 1600 x 600

Gesamtabmessung inkl. Sockel und Regendach

BxHxT: 850 x 1775 x 60 mm, Dach zusätzlich mit

umlaufend 25 mm Dachüberstand

Material:

Aluminium AlMg3

Oberfläche:

pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart:

IP 55 nach EN 60529 / 10.91

Fabrikat: Rittal

Typ: Modulgehäuse CS 9751.165

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium   CS 9751165
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
