Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 2 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 2 HE



Zum Einbau von 40 E 2000-Kupplungen oder 40 SC-Kupplungen oder 20 E 2000

Duplex-Kupplungen an der 2 HE LWL-Spleißbox.

Das Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen an der Spleißbox befestigt.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 2 HE   DK 7242025
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
