Ausschreibungstext für Wandverteiler vormontiert, 9 HE


Wandverteiler vormontiert, 9 HE





Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer

waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur

Kabeleinführung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei Stück

stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm

19.-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und

Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,

vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lüftererweiterungssatz, Designtür mit Lochblecheinsatz

und Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit

Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse

komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Belastbarkeit

Schwenkteil: 45kg Material:

Stahlblech

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Lochblechtür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 573 mm (9 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 9 HE   DK 7709835
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
