Ausschreibungstext für Aufsatzdeckblech belüftet


Aufsatzdeckblech belüftet





Aufsatzblech für FR(i) und TS.

Material: Stahlblech Oberfläche:

Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack,

RAL 7035

Abmessungen (B x T):

800 X 800/900/1000/1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Aufsatzdeckblech belüftet   FR 7886200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
