Ausschreibungstext für Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 800 mm


Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 800 mm



Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in

Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur

Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen

Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht

einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Material: Stahlblech lackiert

Farbe: RAL 7035

Blendenhöhe: 100 mm

für Schranktiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 800 mm   TS 8601085
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
