Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung mit Lüftungsdom


Dachblech zur Kabeleinführung mit Lüftungsdom



Zur Kabeleinführung von oben in 800 mm breiten und 800 mm tiefen Netzwerkschränken, mit einem verschiebbaren Winkel

und Spezial-Gummiklemmprofil zur Abdichtung. Mit einem Ausschnitt und einem 25 mm hohen, gelochten Lüftungsdom, zur

passiven Belüftung durch Demontage der sechs integrierten Blindplatten. Zur aktiven Belüftung über Lüftungsdom durch

Austausch der sechs integrierten Blindplatten mit einem Lüftererweiterungssatz.



Material Stahlblech:

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035.



Abmessungen BxT: 800x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung mit Lüftungsdom   FR 7854000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
