Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



zum Einbau von 24 EUROPA 2000 LWL-Kupplungen,

SC-LWL- Kupplungen oder 12 E 2000-Duplex-

Kupplungen, incl. Befestigungsvorrichtung zur

Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7633035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
