Ausschreibungstext für Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder

Bodenrahmen Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm

Modulausgleichsblech, zwei 200 mm Modullüfterbleche,

komplett mit je drei Lüftern bestückt und

anschlußfertig verdrahtet, 200 mm Modulblech mit

Bürstenleiste zur Kabeleinführung, von vorne nach

hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional

lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender

Einzelmodulbleche auch um 90° gedreht in der Tiefe des

Boden- oder Dachrahmens montieren.

Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert

in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (BxT) 800 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
