Ausschreibungstext für Blindpanel 482,6 mm /19" 3 HE


Blindpanel 482,6 mm /19" 3 HE





als Leerfeldabdeckung bzw. zur

individuellen Bestückung.

Einbauhöhe: 132,5 mm, 3 HE

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Blindpanel 482,6 mm /19" 3 HE   DK 7153035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
