Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Rangierverteiler


Patch-Panel für LWL-Rangierverteiler



Zum Einbau von 24 E 2000-Kupplungen oder 24 SC-Kupplungen oder 12 E 2000 Duplex-Kupplungen in einem LWL-Rangierverteiler.

Das Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen im LWL-Rangierverteiler montiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Rangierverteiler   DK 7247020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
