Ausschreibungstext für Sockel, belüftet


Sockel, belüftet



Sockel aus 1,5 mm Stahlblech, 100 mm hoch, mit allseitig abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung. Blenden vorne und

hinten mit Kiemenprägung zur Belüftung.

Material: Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (TxB) 800 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel, belüftet   QR 7526320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
