Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke) nach Schutzart IP 55



Gehäuse: stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend

aus 9-fach gewalztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maßraster 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die

Ecken versteift mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und

verschweißt. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und untereinander austauschbar.

Kabelrangierraum mit abnehmbaren Blenden Türen: 2 mm

Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Rückwand: 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit

aufgeschäumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschäumter

Dichtung, abnehmbar Montageplatte: 3 mm Stahlblech,

seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstücke, verzinkt. Seitenwände (Zubehör):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet. Zubehör: Schnellmontagezubehör, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör,

Sichtfenster, Sichttüren, Tableaus, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, 180°

Scharniere, Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Außenabmessung (B x H x T): 1200 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke) nach Schutzart IP 55   PS 4215800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
