Ausschreibungstext für Seitenwand, abschließbar für DK TS 8


Seitenwand, abschließbar für DK TS 8



Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.

3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale

Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden

hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen

verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei

gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen

ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in

der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.

Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,

Schließen und Verriegeln.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: H: 1400 mm T: 800 mm



Innenverriegelung für Seitenwand,

abschließbar DK 7824.510



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, abschließbar für DK TS 8   DK 7824148
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
