Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung mit Lüftungsdom


Dachblech zur Kabeleinführung mit Lüftungsdom



Zur Kabeleinführung von oben in 600 mm breiten und 600 mm tiefen

Netzwerkschränken, mit einem verschiebbaren Winkel

und Spezial-Gummiklemmprofil zur Abdichtung. Mit einem Ausschnitt und

einem 25 mm hohen, gelochten Lüftungsdom, zur

passiven Belüftung durch Demontage der drei integrierten Blindplatten.

Zur aktiven Belüftung über Lüftungsdom durch

Austausch der drei integrierten Blindplatten mit einem

Lüftererweiterungssatz.



Material Stahlblech:

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL

7035.



Abmessungen BxT: 600 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung mit Lüftungsdom   FR 7851000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
