Ausschreibungstext für Vollglastür, geteilt für Netzwerkschränke


Vollglastür, geteilt für Netzwerkschränke



Geteilte Vollglastür aus Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe, 5 mm, mit seitlichen Alu-Blenden RAL 7035 für 800 mm breite

und 1.800 mm hohe Netzwerkschränke. Die Tür ist mittig geteilt, beide Teiltüren haben einen Öffnungswinkel von 180°.

Das Verschließen der Türen erfolgt über zwei Vorreiberverschlüsse oben und unten.



Abmessungen: BH 800 x 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vollglastür, geteilt für Netzwerkschränke   FR 7930000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
