Ausschreibungstext für Modulplatte mit Lüftungsschlitzen für 800 mm breite Netzwerkschränke


Modulplatte mit Lüftungsschlitzen für 800 mm breite Netzwerkschränke



Zur Montage am Einbausatz in Netzwerkschränken mit einer gekürzten Rücktür. Die Modulplatte wird wahlweise ober- bzw.

unterhalb der gekürzten Rücktür montiert. Die Modulplatte mit Lüftungsschlitzen wird zur Belüftung des Netzwerkschranks

unten als Lufteintritt oder oben als Luftaustritt verwendet. Hinter den Lüftungsschlitzen (420 x 146 mm) wird eine

Filtermatte eingelegt, diese schützt den Innenraum vor Verschmutzung.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulplatte mit Lüftungsschlitzen für 800 mm breite Netzwerkschränke   FR 7800510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
