Ausschreibungstext für RITTAL PLS Abdeckprofil


RITTAL PLS Abdeckprofil



Individuell ablängbar, zur Aufclipmontage

an das RITTAL PLS Bodenwannenprofil.

Länge: 700 mm

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC

Dauerbetriebstemperatur:  max. 100 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Abdeckprofil   SV 3508000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
