Ausschreibungstext für Power STS einphasig


Power STS einphasig





Statischer Transfer Switch Power STS einphasig



Mit der Hilfe eines STS (Statischer Transfer Switch)

lässt sich eine erhöhte Redundanz in einer sensiblen

Umgebung realisieren. Der STS schaltet zwischen zwei

unabhängigen Einspeisungen. In dem Fall, das eine

Einspeisung ausfällt oder das an einer Einspeisung

Wartungsarbeiten durchgeführt werden, schaltet der STS

in wenigen Millisekunden auf die zweite Einspeisung um.

So erhalten aktive Komponenten zum Beispiel in einem

Rechenzentrum, die nur ein Netzteil besitzen, eine

redundante Spannungsversorgung. Zusätzlich zur

automatischen Umschaltung ist es möglich mit einer

manuellen Handumgehung die Eingangsquelle auszuwählen.

Der STS schaltet die Phase und den Nullleiter um. Diese

Technologie verhindert, dass durch Ausgleichsströme

angeschlossene Geräte Schaden nehmen.



Überwachung: Der STS besitzt potentialfreie Kontakte

die Störmeldungen an ein übergeordnetes

Überwachungssystem, z.B. CMC-TC,  weiterleiten. Der STS

kann mit Hilfe des MOB/J-Bus in ein

Gebäudeleittechniksystem eingebunden werden.





Anschlussmöglichkeiten:





- 2 x IEC320 16 A C19

- 4 x IEC320 16 A C20

- 5 x potentialfreie Kontakte (Last auf Quelle 1,

  Last auf Quelle 2, Prioritätsquelle, Übertragung

  nicht möglich, Sammelstörung)

- 1 x MOD/J - Bus





Technische Ausstattung:





- Schaltzeit unter 5 ms

- Automatischer und Manueller Transfer

- Allpoliges Schalten

- Asynchroner Transfer

- Break before Make Transfer

- Fliegender Transfer

- Automatischer Rücktransfer

- Ausgangsstrommessung

- Alarm/Melde Historie

- 5 potentialfreie Kontakte

- MOD/J-Bus, serielle Schnittstelle





Bedienpanel:





- 2 LEDs für Prioritätsquelle

- 2 LEDs für Spannung liegt an Quelle eins und zwei

- 2 LEDs Speisung durch Quelle eins oder zwei

- 1 LED Übertragung blockiert

- 1 LED Übertragung möglich

- 1 LED Erkennung von Kurzschluss, Handumschaltung

- 1 LED Sammelstörung

- optionale LED für Handumgehung

- Manuelle Handumgehung





Technische Daten:





- Eingangsspannung:   120/220/230/240 V ± 10%

- Frequenz:    50/60 Hz

- Phasentoleranz Q1/Q2 für

  untebrechungsfreien Transfer: 15°

- Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +40° C

- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 90% rel.

  Feuchtigkeit, nicht kondensierend

- IP-Schutzart: IP21 nach EN 60529

- 3HE 482,6 mm (19")-Gehäuse

- B x H x T [mm]: 484 x 133 x 400



Fabrikat: Rittal
Typ: Power STS einphasig   DK 7857070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
