Ausschreibungstext für Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für TS / FR(i)


Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für TS / FR(i)





Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur

Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation

des Bodenblechs ermöglich die Luftführung zu den

Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt

rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von

Kabeln in den Schrank. Die Öffnung verfügt über eine

Bürstenleiste und läuft zur Außenseite offen aus.

Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits

existierender Vorinstallation jederzeit zur

einfacheren Montage während der Installationsarbeiten

entnehmen.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H): 800 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für TS / FR(i)   DK 7825880
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
