Ausschreibungstext für Kabelabfangbügel für Großschwenkrahmen und Gestellen


Kabelabfangbügel für Großschwenkrahmen und Gestellen

Kabelabfangbügel für Großschwenkrahmen und Gestellen mit 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen



Der Kabelabfangbügel wird hinter einem zölligen Großschwenkrahmen oder

hinter einem zölligen Gestell montiert. Die

Kabel können 250 mm hinter der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels

Kabelbindern systemgerecht befestigt und geführt



Material: Stahlblech

Oberfläche: chromatiert.



Abmessung: Länge 482,6 mm (19")



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbügel für Großschwenkrahmen und Gestellen   DK 7016120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
