Ausschreibungstext für Wandverteiler vormontiert, 9 HE


Wandverteiler vormontiert, 9 HE





Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer

waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur

Kabeleinführung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei Stück

stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm

19.-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front und

Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,

vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit

Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit

Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse

komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 IP 54 bei Verwendung geschlossener

Flanschplatten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 573 mm (9 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 9 HE   DK 7709735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
