Ausschreibungstext für Geräteböden für 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen


Geräteböden für 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen





Geräteböden, BxT: 390 x 300 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer 482,6 mm

(19")Befestigungsebenen.

Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen und

kann mit maximal 25 kg

belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster

höhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen BxT: 390 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteböden für 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen   DK 7148035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
