Ausschreibungstext für Adapter für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3


Adapter für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3



für SV 3095.

Zur Montage der NH-Sicherungslasttrenner auf

Schienensysteme mit 60 mm

Schienenmittenabstand und PLS.

Leitungsabgang: unten

Material: PA 6.6, glasfaserverstärkt

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 120 °C

Anzugsdrehmoment

Befestigungsschraube: 10 . 18 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adapter für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3   SV 3097000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
