Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden. Sichttüre vorne, mit 4 mm

Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür hinten.

Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist

stufenlos frei wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200kg,

max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Seitlicher Abschluss wahlweise über

steckbare,  verschließbare Seitenwände, inkl.

Sicherheitsschließung 3524 E. Die Montage eines Sockels

ist optional möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl.

Nivellierfüßen und Distanzbolzen zur Dachanhebung,

sowie einem Satz Anreihverbinder zur Verbindung von

zwei Schränken. Material: Stahlblech,

Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x800 mm

Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000532
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
