Ausschreibungstext für FM-Systemleisten, H 975 mm


FM-Systemleisten, H 975 mm



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler bzw. einem Verteilerschrank oder für anwendungsspezifische Lösungen. Die

FM-Systemleiste ist seitlich mit einem 25 mm

DIN 43 660 Maßraster versehen, dies dient zur Befestigung von Rangierbügeln, Kabelführungsbügeln oder Kabelführungsleisten.

An der FM-Systemleiste werden zwei Rangierbügel (105 x 70 mm) befestigt.

Es können folgende Systeme auf der FM-Systemleiste montiert werden:

o   DIN Anschlußleisten nach DIN 47614, Lötösenstreifen nach DIN 41499, LSA-Plus

     Anschlußleisten 1/20 nach DIN 47608 mit 170 mm Befestigungsmaß: 100 DA

o   Montagebügel oder -wannen für LSA-Plus-Anschlußtechnik: 390 DA

o   Trennleiste 71 für senkrechte Montage, Einbaumaß 290 mm: 300 DA.



Ausführung: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Länge: H: 975 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Systemleisten, H 975 mm   DK 7035500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
