Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehäuse:

12 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehäusehaube mit Sichttür.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel

zur Befestigung zölliger oder metrischer Profil-

schienen, und zur Aufnahme von Kabelführungs-

zubehör, mit Ausschnitten zur Kabelführung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an Montage-

winkeln verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar.

Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene zur Kabel-

abfangung mit Kabelbindern, am Wandteil montiert.

Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehäusehaube mit seitlichen Lüftungsschlitzen für

passive Belüftung, mit Sicherheitsschließungen

12321 seitlich links und rechts.

Öffnungen zur Kabeleinführung im hinteren Bereich

oben und unten, mit Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Fronttür mit Sicherheitsschließung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.



Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 628 x 500 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
