Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung


Dachblech zur Kabeleinführung



Zur Kabeleinführung von oben, mit einem verschiebbaren Winkel und Spezial-gummiklemmprofil zur Abdichtung. Für Netzwerkschränke

mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 600 mm.



Material: Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035.



Für Schrankmaße BxT: 800 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung   FR 7873000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
