Ausschreibungstext für LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE


LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE



LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE dient zur

Aufnahme von bis zu 6 Spleißkassetten und kann in jedem

Netzwerkverteiler mit 482,6 mm(19")-Befestigungsebene

als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten wird durch

Teleskopauszug ermöglicht. Die variable

Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau

aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front

angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor

unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der

Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen,

als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.

Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie

die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen

eine systemgerechte LWL-Verkabelung. Ausführung:

Stahlblech Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE   DK 7570535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
