Ausschreibungstext für Vormontiertes Standgehäuse für Netzwerk- und


Vormontiertes Standgehäuse für Netzwerk- und



Elektronikkompon.

in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 24 HE (43SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus siebenfach

profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem

modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme

mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5

mm starkem Stahlblech. Modular Zum montierten

Lieferumfang gehören außerdem zwei Seitenwände aus 1,5

mm Stahlblech, zum Einhängen in den Gehäuserahmen, mit

Sicherheits-Schnellverschluß. Montageerleichterung

durch einfaches einhängen der Seitenwände sowie

identische Sicherheitsschlöss aller Schließungen des

Schrankes.  Komplett vormontierte Erdung aller

Flachteile am Gehäuserahmen gem. VDE. Zum zusätzlichen

Lieferumfang des Gehäuses gehört außerdem ein

Befestigungskit für zöllige Einbaukomponenten,

bestehend aus 50 Käfigmuttern M6, mit Schrauben M6 und

Kunststoffunterlegscheiben.

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen: (BxHxT) 800 mm x 1200 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Standgehäuse für Netzwerk- und   QR 7528400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
