Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 2 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 2 HE



Zum Einbau von 12 FDDI-Kupplungen an der 2 HE

LWL-Spleißbox. Das Patch-Panel wird mit

Schnellverschlüssen an der Spleißbox befestigt.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 2 HE   DK 7242035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
