Ausschreibungstext für Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 900 mm


Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 900 mm



Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 900 mm

Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in

Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in

Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur

Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur

Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen

Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen

Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht

Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht

einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich

einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Material: Stahlblech lackiert

Material: Stahlblech lackiert

Farbe: RAL 7035

Farbe: RAL 7035

Blendenhöhe: 100 mm

Blendenhöhe: 100 mm

für Schranktiefe: 900 mm

für Schranktiefe: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 900 mm   TS 8601095
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
