Ausschreibungstext für Netzwerkschrank Typ 2, 47 HE


Netzwerkschrank Typ 2, 47 HE



Netzwerkschrank Typ 2 in 2 mm starker

rahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem Hohlprofil mit

umlaufender Vierkant- und Rundlochung im 25 mm

DIN-Maßraster in der Breite, Höhe und Tiefe, zur

Befestigung von zusätzlichen Netzwerkkomponenten. An

den Ecken versteift durch Zink-Druckguß-Eckverbinder.

Die Profilrahmenkonstruktion muß eine Belastung von

13.000 N aufnehmen können. Unbegrenzt aneinanderreihbar

durch Anreihsatz. Zwei 482,60 mm (19")-Profilschienen

auf Befestigungswinkeln ca. 150 mm von vorne montiert

im 25 mm DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Dachblech

abnehmbar mit vier Dachbefestigungsschrauben montiert,

austauschbar gegen Transportösen zum Krantransport.

Front- und Rücktür aus Stahlblech mit demontierbarem im

links anschlagbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders. Kabeleinführung von unten über

3-geteilte, herausnehmbare und untereinander

austauschbare Bodenbleche. Lieferumfang komplett

montiert (ohne Seitenwände), incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör.

Lackierung: RAL 7035, außen Struktur, elektrophorese

tauchgrundiert.

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / 10.91

Abmessungen: B: 800 mm H: 1600 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 2, 47 HE   DK 7769235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
