Ausschreibungstext für Scharnierte Sichtblende, 42 HE


Scharnierte Sichtblende, 42 HE



Die Sichtblende wird zur Abdeckung des Freiraums bei Einbau von mittig befestigten 482,6 mm (19")- Profilschienen oder

metrischen (535 mm) Profilschienen seitlich links oder rechts am Gehäuserahmen von 800 mm breiten und 2.000 mm hohen

Netzwerkschränken montiert. Durch die Scharnierung ist eine optimale Zugänglichkeit zum seitlichen Rangierraum gewährleistet.



Für Schrankbreite 800 mm und Schrankhöhe 2.000 mm, 42 HE / 74 SU

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Scharnierte Sichtblende, 42 HE   DK 7251535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
