Ausschreibungstext für Kaltwassererzeugung


Kaltwassererzeugung





Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur

Rückkühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,  intern verdrahtet, mit Öl und

Kältemittelfüllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe

Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.

Kälteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-

Cooling- Package (LCP)  ausgelegt und abgestimmt



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehäuse

aus Profilblechen und Transportlöchern im Sockel.

Verdichter als sauggasgekühlte, vollhermetische

Scrollverdichter auf Schwingungsdämpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als

Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer

gelötet, diffusionsdicht isoliert, mit Heizwiderstand

als Frostschutz. Hochleistungsverflüssiger

luftgekühlt (Kupferrohr mit Aluminium Lamellen), mit

Schutzgitter, zwei drehzahlgeregelte

Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben

ausblasend. Zwei Kältemittelkreisläufe mit

Leistungsregelung aus Weichkupferrohren Silberlot

gelötet, ausgerüstet mit Kältemittelsammler,

Trockner, Schauglas, Sicherheitsventil,

Flüssigkeitsmagnetventil, und thermostatischem

Expansionsventil mit MOP, Serviceventilen und

Absperrventilen auf der Saug- und Druckseite der

Verdichter.  Hochdruckpressostate,

Niederdruckpressostate in TÜV geprüfter Ausführung.

Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausführung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Microprozessorregler Carel PCO³ mit

Digitaldisplay und SNMP Schnittstellenkarte zur

Überwachung und Steuerung der ganzen Einheit. 5

potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung,

Pumpen, Kältekreis, Übertemperatur und Befülldruck

unterschritten, 24 V AC Steuerspannung, Rote Lampe

"Sammelstörmeldung", Fernschaltung ein/aus,

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,

Kabelzuführung in der Rückwand, Alle Motoren mit

Motorschutzschalter, Elektromagnetische Verbraucher

mit RC-Beschaltung, Hauptschalter, rot/gelb,

Strömungswächter zum Pumpen- und Verdampferschutz,

Fühler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,

Fühler am Verdampfer als Verdampferschutz,

Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) über

Master-, Slave-Steuerung möglich, Schnittstelle zur

GLT über Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle möglich.

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank. Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit

"Viton" Dichtung in redundanter Ausführung mit

Umschaltung zur gleichmäßigen Auslastung,

Absperrventil vor und hinter den Pumpen,

Rückschlagventil am Pumpenaustritt, automatisches

Bypassventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und

Entlüfter, Heizwiderstand im Tank,

Entleerungseinrichtung und Befüllanschluß für Wasser

intern, Wasseranschlüsse in der linken Seite vom

Elektro Schaltschrank, Wasserdruckmanometer

0 - 10 bar, Wasservordrucküberwachung über

Drucktransmitter im Wassereintritt,  Y Wasserfilter

mit Absperrventilen im Wassereintritt, Rohrleitungen

und Bauteile komplett isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Außenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualität mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundsätzlich möglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schäden

an Dichtungen etc. führen.



Gehäuse: Industriegehäuse in Farbe RAL9002 mit

Schwingungsdämpfer, lose beigelegt. Verflüssiger

mit Schutzgitter. Die Außenaufstellung unter einem

zusätzlichen Redendach als Wetterschutz, eine

gesonderte bauseitige Umzäunung, sowie die

Verankerung im Boden werden empfohlen

(bauseits, gehört nicht zum Lieferumfang).



Transport: der IT-Chiller ist zum Transport mit

Anschlagpunkten am Sockel ausgestattet.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklärung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformitätserklärung

Prüfprotokoll



Berücksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgeräte Richtlinie,,,,97/23/EG



Technische Daten: Kühlleistung bei Tw=15°C,

Tu=35°C 326 kW Kühlleistung bei Tw=20°C, Tu=35°C

365 kW Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~

Steuerspannung +/-10%,,24 V AC / 50 Hz

Bemessungsleistung bei Tw=15°C, Tu=35°CC 106 kW

Bemessungsstrom 225,1 A Anlaufstrom 447,4 A

Kältemittel,,R410A Anzahl Verdichter,,4

Kälteleistungsstufen %   0-25-50-75-100%

Anzahl Axialventilatoren,, 4 Nenn-, Pumpenvolumen

810 l/min Pumpenförderdruck extern 2,5 bar

Leistungsaufnahme Pumpe,,6,6 kW Tankinhalt 700 l

Temperaturbereich Medium,, +5°C - +20°C

Umgebungstemperaturen - Betriebsbedingungen

-20°C - +43°C Umgebungstemperaturen - Transport,

Lagerung,, -20°C - +60°C Abmessungen mit Sockel

(B x H x T),,2200 x 2450 x 3400 mm Wasseranschlüsse

(Innengewinde),,DN80 flanged Transportgewicht

2843 kg Luftleistung der Ventilatoren 70200 m³/h

Schalldruckpegel in 10m Abstand,,56 dB(A)

Schutzart (Elektrik),,IP 54 für alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung Kupfer, Messing und

Schlauchleitung





Ausführung: Rittal SK3232.850 oder vergleichbar





Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe

(anstatt 2 drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Free-Cooling Kit: Freikühler im Chiller integriert,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler (DPWT011000) mit 5m Kabel

lose mitgeliefert (im Schaltschrank).



Technische Daten mit Free-Cooling Kit: Kühlleistung im

Verdichterbetrieb bei  Tw=15°C, Tu=35°C,,301 kW

Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C, Tu=2°C 217 kW

Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb 13,6 kW

Bemessungsstrom im Freikühlbetrieb 32,6 A Abmessungen

mit Sockel (B x H x T),,2200 x 2450 x 3400 mm



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikühler extern,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Daten bei Option externer freier Kühlung:

Kühlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15°C,

Tu=35°C 326,1 kW Kühlleistung Freikühler Tw=15°C,

Tu=10°C 337,8 kW Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb

26,2 kW Bemessungsstrom im Freikühlbetrieb 63,0 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder

waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h =

850 x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe

und Druckausdehnungsgefäß lose mitgeliefert.



Notkühlkit über Stadtwasser: Plattenwärmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rücklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehäuse, Stadtwasserkonditionen max. 8°C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m³/h.



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lüfter, einmal für Steuerung und Pumpe

für USV-Anbindung, Umschaltung durch

Software.(Achtung Nur in Verbindung mit

drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zusätzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu können.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeugung   SK 3232850
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
