Ausschreibungstext für Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse


Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse



Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im

Eckbereich des Bodens.

Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.

Für FlatBox BxT: 600 x 600 mm

Material:Stahlblech

Oberfläche:Pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. 4 St. Nivellierfüße

Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse   DK 7507750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
