Ausschreibungstext für Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau


Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau



Geräteboden für Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm

(19")Befestigungsebenen.

Zur direkten Befestigung an  Profilschienen.

Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den

Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.

Zur Montage an L-winkeligen Profilschienen.

Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast





Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Ebenenabstand:  500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau   DK 7828951
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
