Ausschreibungstext für Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zölligen


Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zölligen

Befestigungsebenen (lichte Breite 450 mm,

Befestigungsmaß 465 mm).





Offenes Verteilergestell für Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc.

Verschraubte, zerlegbare Konstruktion basierend auf

selbsttragenden 482,6 mm 19"-Montageprofilen (lichte

Breite 450 mm, Befestigungsmaß 465 mm).

Dach- und Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu

einer tragenden Einheit miteinander lösbar verbunden.

Der Ausbau erfolgt über zwei stufenlos

tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter

25 mm Systemlochung.

Ebenenabstand  im Lieferzustand 745 mm.

Offener Dachrahmen mit 3 aufgesetzten

Kabelführungswannen,

offener Bodenrahmen mit Nivellierfüßen zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten.

Dach- und Bodenrahmen mit innen umlaufender

Systemlochung für individuellen Ausbau,

2 Systemchassis in der Breite montiert.

Belastbarkeit einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg

je Rack.

Das System ist anreihbar,  Montage eines Sockels

optional möglich.



Lieferumfang:  Gestell inkl. Nivellierfüßen, 3 St.

Kabelführungswannen



Material:  Stahlblech, Montagerahmen Elektrophorese

tauchgrundiert, Flachteile lackiert,  RAL 7035



Abmessungen BxHxT: 600x2000+100x1000 mm



Maximale Ausbauhöhe: 42 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zölligen   TE 7000940
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
