Ausschreibungstext für CMC-TC-Sender für TS 8-Transpondergriff


CMC-TC-Sender für TS 8-Transpondergriff



Typ: CMC-TC-Sender

- Transpondersender

Der Transpondersender wird über den

Raumtürausgang und die Access Unit an

das CMC-TC-System angebunden. Der Sender

wird innen im Schrankrahmen im Bereich

des Griffes plaziert. Die Tür kann so

über das CMC-TC-System freigegeben werden.

Zusätzlich sollte immer ein Zugangs-Sensor

verwendet werden, so dass der Türstatus

abgefragt werden kann.

Technische Daten:

Batterie-Lebensdauer: 20.000 . 25.000 h

Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +45 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC-Sender für TS 8-Transpondergriff   DK 7320962
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
