Ausschreibungstext für Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55



Gehäuse: Stahlblechkonstruktion, geschweißt aus 1,5 mm

Stahlblech, mit vorn umlaufender Schutzrinne. Rückwand

mit Bohrungen für Wandbefestigung und abgedichtete

Flanschplatte im Bodenblech. Eingebauter Schwenkrahmen

aus 1,5 mm Stahlblech mit

Sichttür: 3 mm Acrylglas in dunkelbraun eloxiertem

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren.

Schließung seitlich durch Kunststoffhandgriff mit

Sicherheitseinsatz (3524 E Schließung).

Zubehör: Gleitschienen, Kunststoff-Flanschplatten,

Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Baugruppenträger,

Elektronik-System-Zubehör

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Poyester Pulver RAL 7032 kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 600 x 369 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55   EL 1920200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
