Ausschreibungstext für Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach Schutzart


Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach Schutzart



IP 56 (eintürig)

Gehäuse:

stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus aus 1,8 mm

Edelstahl 1.4301. Systemlochungen im 25 mm

DIN-Maß-raster, alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken

verbunden und versteift. Gehäuse mit vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt und

untereinander austauschbar und herausnehmbar.

Türen:

Edelstahl 1.4301, 2,0 mm mit 180° Scharnier, aufliegend

mit aufgeschäumter Dichtung, eingeschraubter

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

(bei einflügeliger Tür: Türanschlag rechts/links auf

Baustelle frei wählbar. Scharniere mit nicht

verlierbaren Scharnierstiften.

Rückwand:

1,5 mm Edelstahl 1.4301 mit aufgeschäumter Dichtung,

mit Befestigungsschrauben leicht abnehmbar.

Montageplatte:

3 mm Stahlblech, seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstücke, verzinkt.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelfangschienen

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Bedientableaus, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Schaltschrankleuchten,

Oberflächenausführung: Strichschliff

Außenabmessung (B x H x T): 1000 x 1800 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach Schutzart   ES 5454600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
