Ausschreibungstext für LWL-Kleinverteiler


LWL-Kleinverteiler



LWL-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zur

Aufnahme von 48 Glasfasern, mit Flanschplatten

seitlich links und rechts sowie unten zur

Kabeleinführung, mit einer Montageplatte mit

Spleißkassettenhalterung und Aufnahmemöglichkeit von

vier Patch-Panels, mit Tür aus 2 mm Stahlblech mit

einem Vorreiberverschluß und Doppelbarteinsatz,

austauschbar gegen Knebelgriff mit

Sicherheitsschließung, Türanschlag rechts, auf links

wechselbar. Sieben Kabelführungsbügel (70 x 44 mm)

auf dem Gehäuseboden nehmen den Faservorrat auf. Eine

Kabelabfangschiene sorgt für Zugentlastung. Auf der

über dem Faservorrat befindlichen Montageplatte

können auf der Spleißkassettenhalterung bis zu vier

Spleißboxen aufgenommen werden. Sechs

Kabelführungsbügel (70 x 44 mm) ermöglichen die

systemgerechte Kabelführung. Auf der Montageplatte

befinden sich vier Aufnahmefelder für Patch-Panels.



Schutzart entspricht IP 55 nach EN 60 529.



Material: Stahlblech

Lackierung: elektrophorese-tauchgrundiert und

lackiert in RAL 7035, außen Struktur.



Abmessungen: B: 400 x H: 500 x T: 155 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler   DK 7454000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
