Ausschreibungstext für Outdoor-Griff CMC-TC für Türanschlag rechts


Outdoor-Griff CMC-TC für Türanschlag rechts





Der Outdoor-Griff für Rittal CS Toptec lässt sich an

die Access Unit des CMC-TC Systems anbinden. Das

elektrische Verschluss-System des Griffs verriegelt

die Funktion des Schwenkhebels. Wenn keine Spannung

am Griff anliegt, ist der Schwenkhebel freigegeben.

Wenn der Griff mit 24 V DC belegt wird, verriegelt

der Schwenkhebel. Zusätzlich wird das Betätigen des

Verschlusseinsatzes überwacht. Es können

Profilhalbzylinder Typ ASSA verwendet werden. Der

Profilhalbzylinder wird durch einen Schutz abgedeckt.

Der Griff enthält eine Kennung, so dass dieser

automatisch vom CMC.TC System erkannt und

eingerichtet wird. Energiezufuhr und Datentausch an

die Access Unit erfolgen über die angebundenen

Verbindungsleitung. Für die Türüberwachung ist immer

ein Zugangs-Sensor (DK 7320.530) notwendig. Bei

geschlossener Tür und eingerasteten Griff wird die

Verrieglung durch Einschalten des

Verrieglungsmagneten aktiviert. Das CMC-TC ermöglicht

durch Abschalten des Verrieglungsmagneten und das

gleichzeitige Aufschließen mit dem Profilhalbzylinder

das Ausklappen des Griffes.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: 100 mA

Anschlusskabel: 2,5 m

Anschlusssteckertyp: RJ 12, 6-polig



Schutzart:

IP 55 im CS Toptec-Gehäuse



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Griff CMC-TC für Türanschlag rechts    7320726
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
