Ausschreibungstext für USV Standgehäuse 6kVA


USV Standgehäuse 6kVA



Dieses USV-Standgehäuse bereits mit integrierter

Batterie und Doppelwandlertechnologie (Online-Technik)

sichert die IT-Infrastruktur vor Hardwareschäden oder

Datenverlust. Durch die erzeugte sinusförmige

Wechselspannung, werden alle Endgeräte mit einem Strom

von konstanter Güte versorgt. Außerdem ermöglicht die

im Lieferumfang enthaltene Software die Visualisierung

des Betriebszustandes und einen vollautomatischen

Shutdown.



Technische Daten:

- Abmaße 260 x 710 x 555 (BxHxT) Tower

- Gewicht 91kg

- Autonomiezeit 8/23 Minuten (bei 100/50 Prozent Last)

- Leistung 6000VA/4200W

- Eingang 230VAC/50-60Hz+/- 3%

- Ausgang 220/230/240 +/- 3%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 0,5%

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 5%

- Leistungsfaktor > 0,95

- Eingangsbuchse Klemmen

- Ausgangsbuchse Klemmen

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- kompatibel zur Rittal CMC-TC Überwachung

- bis zu 2 zusätzliche Batteriepakete

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530

- Integrierte Batterie (Lebensdauer 5 Jahre nach

euroBAT)



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Standgehäuse 6kVA   DK 7857405
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
