Ausschreibungstext für Magnetkartenleser


Magnetkartenleser



Zugangssteuerung mittels Magnetkarte in Verbindung mit

elektromagnetischer Verriegelung. Es liegen 3

Magnetkarten mit Daten auf der Spur 2 bei. Jede der

Karten enthält einen vierstelligen Code, der bei den 3

Karten unterschiedlich ist. Alle 3 Karten sind

zugangsberechtigt ( einstellbar im CMC ). Der

vierstellige Code wird über den I²C-Bus an das CMC bzw.

an das Netzwerk-Management-System übertragen.

Stromaufnahme max. 20 mA. 24 V DC.



Fabrikat: Rittal
Typ: Magnetkartenleser   DK 7200341
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
